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[image: ]安全指示
1）	在安装或使用本产品前，使用者必须详细阅读本操作手册。
2）	本产品须由受过正确训练的人员来安装或操作。安装作业时必须关闭所有电源，切记不可带电操作。
3） 所有标有[image: ]符号的指示，必须特别注意并按照说明书上的执行，以免造成不必要的损害。
4） 为安全起见，禁止以延长线作电源座供应二项以上的电器产品使用。
5） 在连接电源线时，必须确定工作电压符合本产品标识中规定的额定电压值。
6） 请不要在日光直接照射的场所、室外及室温45℃以上或0℃以下的场所操作。
7） 请不要在暖气（电热器）旁、有露水的场所及在相对湿度10%以下或90%以上的场所操作。
8） 请不要在灰尘多的场所、具有腐蚀性物质的场所及有挥发性气体的场所操作。
9） 请注意所有电源线、信号线、接地线等接线时不要受压或过度扭曲，以确保使用安全。
10）电源线的接地端须以适当大小的导线和接头连接到生产工厂的系统地线，此连接必须被永久固定。
11）所有可转动的部分，必须以所提供的零件加以防范露出。
12）在安装完成第一次开电后，先关闭切线功能以低速操作缝纫机并检查转动方向是否正确、运转是否稳定。
13）在进行以下操作前，请先关闭所有电源：
1.在控制箱与马达上插拔任何连接插头时。
2.穿针线时。
3.翻抬缝纫机机头时。
4.修理或做任何机械上的调整时。
5.机器闲置不用时。
14）修理或高层次的保养工作，仅能由受过训练的机电技师来执行。
所有维修用的零件，须由本公司提供认可，方可使用。
15）使用本产品请远离高频电磁波和电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰伺服驱动装置而发生误动作。
16）请不要以不适当物体来敲击或撞击本产品及各装置。
保修期限
本产品保修期限为购买日期起一年内或出厂月份起两年内。
保修内容
本产品在正常情况使用且无人为操作失误的前提下，于保修期间无偿为客户维修使能正常操作。
但以下情况于保修期间将收取维修费用：
1.不当使用包括误接高压电源、将产品移做其它用途、自行拆卸、维修、更改、或不依规格范围使用、进水进油及插入异物于本产品。
2.火灾、地震、闪电、风灾、水灾、盐蚀、潮湿、异常电压及其它天灾或不当场所造成的损害。
3.客户购买后摔落本产品，或客户自行运输（或托付运输公司）造成的损害。
* 本产品在生产及测试上皆尽最大努力和严格控制使其达到高品质及高稳定的标准，但外部的电磁或静电干扰或不稳定的供应电源，仍可能对本产品造成影响或损害，因此操作场所的接地系统一定要确实做好，并建议用户安装故障安全防护装置（如漏电保护器）。

1．操作面板按键功能说明
	序号
	图标
	名称
	功能说明

	1
	[image: ]
	功能键
	①一般模式界面下，短按进入“用户参数设置”界面。
②长按开机进入“技术员参数设置”界面。
③参数设置界面下，短按返回但不保存参数。

	2
	[image: ]
	保存键
	参数设置界面下，短按保存设置。

	3
	[image: ]
	[bookmark: OLE_LINK3]加键/加速键
	①一般模式界面下，短按提高转速，长按快速调节速度。
②参数设置界面下，短按增大参数。

	4
	[image: ]
	减键/减速键
	①一般模式界面下，短按降低转速，长按快速调节速度。
②参数设置界面下，短按减小参数。

	5
	[image: ]
	左键/布料识别键
	①参数设置界面下，短按向左移动参数项位置。
②一般模式界面下，长按进入布料识别模式。

	6
	[image: ]
	右键/LED+
	①参数设置界面下，短按向右移动参数项位置。
②一般模式界面下，长按进入LED灯亮度调节模式。

	7
	[image: ]
	前剪线键/后剪线键
	①一般模式界面下，短按实现前剪线开、前剪线关的循环切换；按加减键调节前剪线开启时机（与P-27项同步）。
②一般模式界面下，长按进入实现后剪线开、后剪线关的循环切换；按上下键调节后剪线开启时机（与P-28项同步）。

	8
	[image: ]
	模式键/吸气键
	①一般模式界面下，短按实现以下4个模式的循环切换：
1.全人工：启动靠脚踏板完成。
2.自由缝。
3.半自动：启动靠前感应信号+脚踏板完成（与P-05项同步）。
4.全自动：启动靠全感应信号完成。
②一般模式界面下，长按实现吸气关闭、前吸气开、后吸气开和前后吸气开的循环切换。

	9
	[image: ]
	抬压脚键/电眼键
	①一般模式界面下，短按实现自动抬压脚关闭、前自动抬压脚开、后自动抬压脚开、前后自动抬压脚开的循环切换（与P-10项同步）。
②一般模式界面下，长按查看传感器的实时感应值和当前阈值。

	10
	[image: ]
	牙齿高度键/步进电机键
	①一般模式界面下，短按实现薄料、中厚料、厚料的循环切换。
②一般模式界面下，长按进入模式参数与压脚轻抬调节界面。

	11
	[image: ]
	压脚高度键/踏板键
	①一般模式界面下，短按进入压脚高度界面调节。
②一般模式界面下，长按进入踏板加速斜率调节参数。

	12
	[image: ]
	一键换款键
	一般模式界面下，短按实现针织T恤、牛仔、夹克西裤、弹力布、无纺布模式的循环切换。



2．特殊功能操作说明
	序号
	功能名称
	功能说明

	1
	恢复出厂设置
	开机后，同时按住 [image: ] + [image: ] 即可恢复出厂设置。

	2
	整机调试界面
	开机后,同时按住 [image: ] + [image: ] 进入整机调试界面。

	3
	布料识别模式
	第一步：在一般模式界面下，长按 [image: ] 进入布料识别模式，确保传感器无遮挡；
第二步：按 [image: ] 键确认，进入布料模式选择，选择后按 [image: ] 键进行确认；
第三步：等待几秒，跳出布料识别成功界面后，布料识别成功。

	4
	压脚高度调整
	第一步：在一般模式界面下，按 [image: ] 键，进入压脚高度调试界面；
第二步：按 [image: ] 和 [image: ] 调节压脚高度；
第三步：调节后按 [image: ] 键，设置完成。

	5
	踏板灵敏度调节
	第一步：在一般模式界面下，长按 [image: ] 键，进入踏板灵敏度调试界面；
第二步：按 [image: ] 和 [image: ] 调节灵敏度（慢速、中速、快速、超快、极速）；
第三步：调节后按 [image: ] 键，设置完成。

	6
	牙齿高度调整
	在一般模式界面下，按 [image: ] 键，进入牙齿调节界面，再按 [image: ] 键切换对应至牙齿高度（薄料、中厚料、厚料）。

	7
	计件功能
	在一般模式界面下，按 [image: ] + [image: ] 键进入计件界面。

	8
	高级参数设置
	开机后，同时按住 [image: ] + [image: ] 键，输入密码进入高级参数设置界面。



3．系统参数设置说明
	用户参数（在一般模式下按[P]键进入）

	序号
	项目名称
	范围
	默认值
	参数说明

	P-01
	最高转速（转/分）
	200-7000
	6000
	

	P-02
	停针定位选择
	0-1
	0
	0：上停针
1：下停针

	P-03
	剪线速度（转/分）
	200-7000
	5000
	有剪线功能时：前传感器触发启动和后传感器信号结束时（剪线前）的速度设置。

	P-04
	启动模式
	0-1
	1
	（全自动模式下有效）
0：自动模式
1：脚控模式（前感应+脚踏板前踏启动）

	P-05
	自动半自动模式
	0-1
	0
	（P-06开启时）
0：自动（配合P-04使用）
1：半自动（脚控模式）

	P-06
	自动感应开关
	0-1
	1
	0：关闭（全人工模式开启）
1：开启（实现自动/半自动模式，与P-05项匹配使用）

	P-07
	自动剪线开关
	0-3
	3
	（P70=横刀机型，此参数项有效）
0：关闭
1：前剪（中间传感器接收到信号时剪线）
2：后剪（后传感器接收信号结束后剪线）
3：前后剪

	
	自动松线开关
	0-3
	2
	（P70=侧刀机型，此参数项有效）
0：关闭
1：前松线
2：后松线
3：前后松线

	P-08
	自动吸气
	0-3
	0
	0：关闭
1：前剪吸气
2：后剪吸气
3：前后吸气 

	P-09
	自动拉布
	0-1
	0
	（P70=横刀机型，此参数项有效）
0：关闭
1：缝中拉布

	P-10
	自动抬压脚
	0-3
	0
	0：关闭
1：前抬（前传感器接收到信号时） 
2：后抬（后传感器信号结束时）
3：前后抬

	P-11
	缝中抬压脚
	0-1
	0
	（全人工/半自动模式下有效）
0：关闭
1：开启（停车时自动抬压脚）

	P-12
	剪线后抬压脚
	0-1
	0
	0：关闭
1：开启

	P-13
	半反踏抬压脚
	0-2
	0
	（全人工/半自动模式下有效）
0：半反&反踏
1：不抬
2：反踏抬

	P-14
	手动吸气
	0-2
	0
	0：不吸
1：后吸
2：前后吸

	P-15
	机头灯亮度
	0-4
	3
	0：熄灭
1→4亮度等级，数字越大越亮

	P-16
	低气压模式
	0-1
	0
	0：正常模式
1：低气压模式

	P-17
	半自动连续缝制
	0-1
	0
	0：关闭
1：前踏连续缝
（P70=横刀机型，默认：1；P70=侧刀机型，默认：0）

	P-18
	恒速剪线开关
	0-1
	0
	0：关闭（完成后剪线前不执行P-03项的速度）
1：恒剪线速度（前后剪线的速度固定为P-03项的速度）

	P-19
	后踏吸气
	0-2000
	0
	0：关闭
1-2000：吸气保持时间(ms）

	P-20
	剪线后停针位选择
	0-1
	1
	0：下停针
1：上停针

	P-22
	前接收器E#开关
	0-1
	1
	0：开启（打开前传感器，传感器信号+脚踏板启动）
1：关闭（关闭前传感器，脚踏板直接启动)
（P70=横刀机型，默认：0；P70=侧刀机型，默认：1）

	P-23
	间歇吸气吸时间（×100毫秒）
	1-600
	20
	数字越大时间越长。

	P-24
	间歇吸气停时间（×100毫秒）
	0-600
	0
	0：为无间歇吸气
前吸气关闭时间（P-46项设置为“1”时配合使用有效）。

	P-25
	吸风同步（P16=1）（毫秒）
	0-2000
	200
	布边吸风同步时间（P-16设置为“1”时配合使用有效）。

	P-26
	两传感器间针数(针)
	1-600
	100
	循环周期参数：在一个周期内后传感器接收到信号后才能连续运行，否则一个周期停止。

	P-27
	前剪线延迟针数(针)
	0-50
	3
	(P70=横刀机型，此参数项有效）
数值越小越提前，线头越长（中传感器触发）。

	P-28
	后剪线延迟针数(针)
	0-50
	3
	(P70=横刀机型，此参数项有效）
数值越小越提前，线头越短（后传感器触发）。

	
	后松线开启时机(针)
	0-50
	8
	(P70=侧刀机型，此参数项有效）

	P-30
	前吸气关闭延时（毫秒）
	100-5000
	100
	(P70=横刀机型，此参数项有效）
数值越小，关闭越快。

	
	前吸气关闭针数（针）
	0-50
	15
	(P70=侧刀机型，此参数项有效）

	P-31
	后吸气关闭延时（毫秒）
	100-5000
	200
	数值越小，关闭越快。
（P70=横刀机型，默认：300；P70=侧刀机型，默认：1000）

	技术员参数(按住[P]键进入)

	P-35
	停车延迟针数(针)
	1-99
	1
	布过完传感器后几针自动停车（后剪线关闭状态有效）。
（P70=横刀机型，默认：1；P70=侧刀机型，默认：3）

	P-36
	前传感器响应时间（毫秒）
	10-990
	50
	数值越小反应越快，数值越大反应越慢。

	P-37
	前传感器灵敏度
	0-700
	300
	为适应不同布料设定前传感器的透布强度。

	P-38
	中间传感器灵敏度
	0-700
	215
	为适应不同布料设定中传感器的透布强度。

	P-39
	前抬压脚保持时间（毫秒）
	100-2000
	200
	（全自动/半自动模式下）
前触发自动抬压脚后保持时间，数值越大保持时间越长。

	P-40
	后抬压脚启动时间（毫秒）
	0-2000
	120
	后自动抬压脚启动时间，数值越小反应越快。

	P-41
	压脚全始出力时间（毫秒）
	10-990
	100
	数值越大压脚抬的越高（注：不能太高）。

	P-42
	压脚出力周期信号(%)
	10-90
	25
	压脚动作时，以周期性省电输出，避免电磁铁发烫。

	P-43
	压脚下放时间（毫秒）
	10-990
	100
	压脚下放时序的动作时间。

	P-44
	压脚保护时间（秒）
	1-120
	10
	中途停车抬压脚、剪线后停车自动抬压脚、反踏抬压脚后保持时间到后强制关闭。

	P-45
	剪线时间（毫秒）
	10-990
	30
	(P70=横刀机型，此参数项有效）
时间越长，剪线力度越大。

	
	松线时间（毫秒）
	0-5000
	300
	(P70=侧刀机型，此参数项有效）

	P-46
	连续送布吸气
	0-2
	0
	0：不吸气
1：长吸气
2：同步吸气
（P70=横刀机型，默认：0；P70=侧刀机型，默认：2）

	P-47
	已完成件数
	0-9999
	0
	

	P-48
	开机找上定位
	0-1
	0
	0：关闭
1：开启

	P-50
	上定位调整
	0-1439
	
	与P-72项设置同步

	P-51
	下定位调整
	0-1439
	
	与P-73项设置同步

	P-52
	测试速度(转/分)
	100-6000
	5500
	

	P-53
	测试工作时间
（×100毫秒）
	1-250
	50
	

	P-54
	测试停止时间
（×100毫秒）
	1-250
	20
	

	P-55
	测试A：持续运行
	0-1
	0
	0：停止
1：运行

	P-56
	测试B：含功能运行
	0-1
	0
	0：停止
1：运行

	P-57
	测试C：启停运行
	0-1
	0
	0：停止
1：运行

	P-58
	缝台保护
	0-1
	0
	0：停用
1：启用

	P-59
	压脚保护
	0-1
	1
	0：停用
1：启用

	P-60
	电动/气动
	0-1
	0
	0：电动
1：气动

	P-61
	后踏剪线开关
	0-7
	0
	0：全关
1：全人工开
2：半自动开
3：全自动开
4：全人工和半自动开
5：半自动全自动开
6：全人工全自动开
7：全人工半自动全自动开

	P-63
	语言选择
	0-2
	1
	0: 英文
1：中文
2：土耳其语

	P-64
	前发射管强度
	0%-100%
	80%
	调节前发射管强度。

	P-65
	中发射管强度
	0%-100%
	80%
	调节中发射管强度。

	P-66
	后发射管强度
	0%-100%
	80%
	调节后发射管强度。

	P-67
	后传感器灵敏
	0-700
	375
	为适应不同布料设定后传感器的透布强度。

	P-69
	后感应缓响应时间
（毫秒）
	0-3000
	0
	在缝制网格布的情况下可以调节此项，以达到想要的效果。

	高级参数设置（同时按住[P]+[S]键进入）

	P-70
	机型选择
	1-3
	1
	1：横刀机型
2：侧刀机型
3：包线头

	P-71
	最高限速（转/分）
	200-7000
	6000
	

	P-72
	手动上定位调整
	0-2399
	
	从手轮方向看，顺时针转动手轮转到上定位，按[image: ]键保存当前数值。

	P-73
	手动下定位调整
	0-2399
	
	从手轮方向看，顺时针转动手轮转到下定位，按[image: ]键保存当前数值。

	P-74
	参数查看
	N1-N5
	N1
	N1：电控软件版本
N2：面板软件版本
N3：转速
N4：脚踏板AD
N5：驱动软件版本

	P-76
	密码设置
	0-9999
	
	

	P-77
	零点角度设置
	0-1440
	520
	进入此项按[image: ]自动找零点，等待机器停止，按[image: ]键保存。

	P-78
	吸风桶类型
	0-2
	1
	0：有刷
1：无刷
2：气阀

	P-79
	一键测试
	0-1
	0
	0：关闭
1：开启

	P-80
	针杆护罩保护
	0-1
	0
	0：停用
1：启用

	P-81
	电磁铁保护
	0-1
	1
	0：停用
1：启用

	P-82
	报警件数
	0-9990
	0
	

	P-83
	待机显示件数
	0-1
	0
	0：关闭
1：开启

	P-84
	计件模式选择
	0-1
	0
	0：增序
1：减序

	P-85
	计件剪线次数
	0-50
	1
	

	P-86
	语音音量
	0-5
	4
	

	P-87
	语音播报选择
	0-3
	3
	0：关闭
1：仅开机语
2：仅按键音
3：开启

	P-88
	用户机型
	
	0
	

	P-90
	语音芯片选择
	0-4
	4
	

	P-91
	后感应开关
	0-1
	1
	0：关闭
1：开启
后感应关闭后，后感应是以P28项设定参数值为基准。

	P-92
	开机语选择
	0-11
	0
	

	P-93
	锁屏时间（秒）
	0-300
	10
	

	P-94
	薄料透光度
	1-800
	45
	数字越小，灵敏度越强，数字越大，灵敏度越弱。

	P-95
	普通料透光度
	1-800
	250
	数字越小，灵敏度越强，数字越大，灵敏度越弱。

	P-96
	网格料透光度
	1-800
	50
	数字越小，灵敏度越强；数字越大，灵敏度越弱。

	P-97
	特殊料检测针数
	0-50（针）
	0
	网格越大，需求检测的针数越大。

	P-98
	剪线速度开关
	0-3
	0
	0：关闭
1：前开
2：后开
3：前后开

	P-99
	前剪线保护
	0-1
	1
	0：开启
1：关闭  

	P-100
	缝制布料类型
	0-2
	0
	0：薄料
1：普通料
2：网格料

	P-101
	前感应识别信号差
	0-50
	10
	

	P-102
	中感应识别信号差
	0-50
	10
	

	P-103
	后感应识别信号差
	0-50
	10
	

	P-104
	踏板加速斜率
	0-4
	2
	数字越高，踏板形成响应越快。

	P-105
	转速比例
	0-100
	33
	数字越高，转速速度越高（实数）。

	P-106
	后踏剪线次数
	0-1
	0
	0：缝制完成后后踏只剪线1次。
1：缝制完成后后踏每次都剪线。
（配合P-61使用）

	P-110
	感应开机快读校准
	0-1
	1
	0：关闭
1：开启

	P-111
	高速开关
	0-1
	0
	0：关闭
1：开启

	P-112
	后剪线模式
	0-1
	0
	0：关闭
1：开启

	P-113
	短线头模式
	0-1
	0
	0：关闭
1：开启

	P-114
	前短线头针数
	0-50
	22
	

	P-115
	后短线头针数
	0-50
	0
	

	P-129
	步进电机开关
	0-1
	1
	0：关闭
1：开启

	P-130
	步进原点
	-2400～2400
	0000
	需将P131步进电机锁定关闭。

	P-131
	步进电机锁定
	0-1
	0
	0：锁定
1：松开

	P-132
	步进最大电流
	20-60
	50
	（*100mA）步进电机运行时的最大电流。

	P-133
	步进保持电流
	5-30
	20
	（*100mA） 压脚抬起时的步进电机保持电流大小（即压脚保持力度）。

	P-134
	牙齿到剪线速度
	5-1500
	1200
	

	P-135
	剪线起始角度
	-2400～2400
	370
	

	P-136
	剪线速度
	5-1500
	400
	

	P-137
	剪线角度
	0-730
	150
	

	P-138
	剪线回程速度
	5-1500
	200
	

	P-139
	到原点速度
	5-1500
	200
	

	P-140
	剪线到牙齿的速度
	5-1500
	700
	

	P-141
	压脚等级10角度
	-2400～2400
	420
	

	P-142
	压脚抬起速度
	5-1500
	600
	

	P-143
	压脚最大限制角度
	400-700
	590
	

	P-144
	压脚下放速度
	-5～1500
	300
	

	P-149
	薄料牙齿高度
	0-300
	200
	

	P-150
	中厚料牙齿高度
	0-300
	125
	

	P-151
	厚料牙齿高度
	0-300
	0
	

	P-152
	透明料透光度
	1-800
	45
	

	P-153
	前剪线时机微调
	0-100
	10
	

	P-154
	步进原点锁定电流
	1-12
	4
	

	P-155
	步进调试保持时间
	0-300
	10
	

	P-162
	后微抬延迟针数
	0-100
	3
	

	P-163
	后微抬下放时机
	0-50
	10
	

	P-164
	压脚轻抬开关
	0-3
	1
	0：关闭
1：前开
2：后开
3：前后开

	P-165
	压脚轻抬检测针数
	0-50
	2
	

	P-166
	压脚轻抬角度
	0-600
	200
	

	P-167
	压脚轻抬速度
	5-1500
	100
	

	P-168
	压脚轻抬下放速度
	5-1500
	150
	

	P-169
	布料模式
	0-4
	0
	0：针织T恤模式
1：牛仔模式
2：夹克西裤模式
3：弹力布模式
4：无纺布模式

	P-170
	针织T恤最高转速
	200-7000
	5500
	以P01项为准。

	P-171
	针织T恤牙齿高度
	0-2
	1
	对应P149-151。
0：薄料
1：中厚料
2：厚料

	P-174
	针织T恤压脚高度
	1-15
	15
	

	P-175
	牛仔布最高转速
	200-7000
	5500
	以P01项为准。

	P-176
	牛仔布牙齿高度
	0-2
	2
	对应P149-151。
0：薄料
1：中厚料
2：厚料

	P-179
	牛仔布压脚高度
	1-15
	12
	

	P-180
	夹克西裤最高转速
	200-7000
	5500
	以P01项为准。

	P-181
	夹克西裤牙齿高度
	0-2
	1
	对应P149-151。
0：薄料
1：中厚料
2：厚料

	P-184
	夹克西裤压脚高度
	1-15
	10
	

	P-185
	弹力布最高转速
	200-7000
	5500
	以P01项为准。

	P-186
	弹力布牙齿高度
	0-2
	0
	对应P149-151。
0：薄料
1：中厚料
2：厚料

	P-189
	弹力布压脚高度
	1-15
	6
	

	P-190
	无纺布最高转速
	200-7000
	5500
	以P01项为准。

	P-191
	无纺布牙齿高度
	0-2
	0
	对应P149-151。
0：薄料
[bookmark: _GoBack]1：中厚料
2：厚料

	P-194
	无纺布压脚高度
	1-15
	6
	

	P-195
	针织T恤透光度
	0-3
	0
	

	P-196
	牛仔模式透光度
	0-3
	0
	

	P-197
	夹克西裤透光度
	0-3
	0
	

	P-198
	弹力布透光度
	0-3
	0
	

	P-199
	无纺布透光度
	0-3
	0
	


注：参数初始值仅供参考，实际参数值以实物为准。

4．错误代码表
	错误码
	内容
	对策

	E01
	系统过压
	关闭系统电源，检测供应电源电压是否正确（或是否超过使用规定的额定电压）。

	E02
	系统欠压
	关闭系统电源，检测供应电源电压是否正确（或是否低于使用规定的额定电压）。

	E05
	控速器故障
	请切断电源，确认控速器是否正确连接在电控上。

	E07
	电机堵转
	请旋转手轮，确认主轴电机是否锁定。报警后转动手轮45°可自动消除报警。
请确认电机的编码器电缆和电机的电源电缆是否正确连接。

	E11
	无法找到上定位
	请切断电源，检查电控上的定位信号板的连接是否松动，或手轮安装位置是否规范，将其恢复正常后重启系统。

	E14
	编码器信号异常
	请切断电源，检查电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。

	E15
	系统过流保护
	请切断电源，确认电机供电电缆是否破损或异常连接，排除异常后重启。

	E16
	压脚位置不正确
	检查压脚是否打开，压脚安全开关是否损坏，插座是否异常。

	E17
	缝台位置不正确
	检查缝台是否打开，缝台安全开关是否损坏，插座是否异常。

	E92
	剪线(压脚)步进电机过流
	关闭系统电源，观察剪线(压脚)步进电机是否卡住。如卡住则先排除机头机械故障。如正常，检查剪线(压脚)步进电机接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。

	E94
	剪线(压脚)步进电机找零点异常
	关闭系统电源，观察剪线(压脚)步进电机是否卡住。如卡住则先排除机头机械故障。如正常，检查剪线(压脚)步进电机编码器接口是否松动或脱落，编码器码盘是否有油，如果有请清理干净，将其恢复正常后重启系统。

	E95
	剪线(压脚)步进电机编码器信号异常
	关闭系统电源，检查剪线(压脚)步进电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。

	E96
	剪线(压脚)步进电机未连接
	关闭系统电源，检查剪线(压脚)步进电机电源线接口、编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。

	E97
	剪线(压脚)步进电机堵转
	关闭系统电源，观察剪线(压脚)步进电机是否卡住。如卡住则先排除机头机械故障。如正常，检查剪线(压脚)步进电机电源线接口、编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。

	NC
	通讯异常
	关闭系统电源，检查面板连接器是否松动或断开。排除后仍有此故障，则检查主控芯片供电电源指示灯是否正常点亮。若异常，请更换电控。



5．端口示意图
8P白色端口（LED、发射器）
[image: ]
1：LED-，2：+5V，3：手动剪线，4：GND，5：中发，6：后发，7：前发，8：+5V

3P黑色端口（压脚位置感应）
[image: ]
1：GND，2：信号，3：+5V

3P红色端口（缝台位置感应）
[image: ]
1：GND，2：信号，3：+5V

2P黑色端口（前接收）
[image: ]
1：接收信号，2：+5V

2P红色端口（中接收）
[image: ]
1：接收信号，2：+5V

2P白色端口（后接收）
[image: ]
1：接收信号，2：+5V

6P白色端口（吸风）
[image: ]
1.线辫吸风：1，4（+24V）
2.布边吸风：2，5（+24V）
3.松线：3，6（+24V）
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