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 [image: ]安全指示
1）在安装或使用本产品前，使用者必须详细阅读本操作手册。
2）本产品须由受过正确训练的人员来安装或操作。安装作业时必须关闭所有电源，切记不可带电操作。
3）所有标有[image: ]符号的指示，必须特别注意并按照说明书上的执行，以免造成不必要的损害。
4）为安全起见，禁止以延长线作电源座供应二项以上的电器产品使用。
5）在连接电源线时，必须确定工作电压符合本产品标识中规定的额定电压值。
6）请不要在日光直接照射的场所、室外及室温45℃以上或0℃以下的场所操作。
7）请不要在暖气（电热器）旁、有露水的场所及在相对湿度10%以下或90%以上的场所操作。
8）请不要在灰尘多的场所、具有腐蚀性物质的场所及有挥发性气体的场所操作。
9）请注意所有电源线、信号线、接地线等接线时不要受压或过度扭曲，以确保使用安全。
10）电源线的接地端须以适当大小的导线和接头连接到生产工厂的系统地线，此连接必须被永久固定。
11）所有可转动的部分，必须以所提供的零件加以防范露出。
12）在安装完成第一次开电后，先关闭切线功能以低速操作缝纫机并检查转动方向是否正确、运转是否稳定。
13）在进行以下操作前，请先关闭所有电源：
1.在控制箱与马达上插拔任何连接插头时。
2.穿针线时。
3.翻抬缝纫机机头时。
4.修理或做任何机械上的调整时。
5.机器闲置不用时。
14）修理或高层次的保养工作，仅能由受过训练的机电技师来执行。
所有维修用的零件，须由本公司提供认可，方可使用。
15）使用本产品请远离高频电磁波和电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰伺服驱动装置而发生误动作。
16）请不要以不适当物体来敲击或撞击本产品及各装置。
保修期限
本产品保修期限为购买日期起一年内或出厂月份起两年内。
保修内容
本产品在正常情况使用且无人为操作失误的前提下，于保修期间无偿为客户维修使能正常操作。
但以下情况于保修期间将收取维修费用：
1.不当使用包括误接高压电源、将产品移做其它用途、自行拆卸、维修、更改、或不依规格范围使用、进水进油及插入异物于本产品。
2.火灾、地震、闪电、风灾、水灾、盐蚀、潮湿、异常电压及其它天灾或不当场所造成的损害。
3.客户购买后摔落本产品，或客户自行运输（或托付运输公司）造成的损害。
* 本产品在生产及测试上皆尽最大努力和严格控制使其达到高品质及高稳定的标准，但外部的电磁或静电干扰或不稳定的供应电源，仍可能对本产品造成影响或损害，因此操作场所的接地系统一定要确实做好，并建议用户安装故障安全防护装置（如漏电保护器）。




1 按键显示及操作说明
1.1 按键说明
	功能
	按键
	车缝动作说明

	功能键
	[image: ]
	若点击，进入或退出用户参数设定界面。

	保存键
	[image: ]
	对所选参数号内容进行查看和保存：选择好参数号后按此键可以进行查看和修改操作，修改参数值后按此键则退出并保存参数。

	加键
	[image: ]
	增大数值/提高运行速度。

	减键
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	减小数值/降低运行速度。

	机头灯亮度
	[image: ]
	若点击，调节机头灯的亮度。

	停针位
	[image: ]
	若点击，设定使用或取消慢速起缝功能。
若长按，切换上、下停针位。
（对应小数点亮起为打开，熄灭为关闭。）



1.2辅助功能
1.2.1 进入高级参数模式
在关机状态，同时按住“[image: ]”和“[image: ]”开机进入高级参数模式。
1.2.2 恢复出厂设置
在关机状态，同时按住“[image: ]”和“[image: ]”开机即可恢复。

2 参数表
	参数项
	中文说明
	范围
	初始值
	内容值名称说明与备注

	P01
	最高转速
	200-4500
	3500
	

	P02
	停针位选择
	0-2
	0
	0：上停针；1：下停针；2：无定位

	P03
	慢速起缝开关
	0-1
	0
	0：关；1：开

	P04
	慢速起缝速度
	200-1500
	400
	

	P05
	慢速起缝针数
	1-15
	1
	

	P06
	最低转速
	200-500
	200
	

	P07
	上定位调整
	0-23
	0
	

	P08
	下定位调整
	0-23
	12
	

	P09
	开机自动找上定位
	0-1
	1
	0：开机不找上定位；1：开机找上定位

	P11
	加速曲线调整（%）
	1-100
	40
	

	P16
	机头灯亮度
	0-4
	2
	0：关闭
1-4：数字越大,亮度越大。

	P22
	自动跑合速度
	200-4500
	3500
	

	P23
	自动跑合跑时间
	1-250
	20
	

	P24
	自动跑合停时间
	1-250
	20
	

	P25
	A 项测试
	0-1
	0
	0：关；1：开

	P26
	B 项测试
	0-1
	0
	0：关；1：开

	P36
	机型
	1-19
	7
	

	P40-N01
	电控版本号
	
	
	

	P40-N03
	转速
	
	
	

	P40-N04
	脚踏板AD值
	
	
	

	P40-N07
	母线电压AD值
	
	
	


注：参数默认值仅供参考，实际参数值以实物为准。

3 错误代码表
	错误码
	内容
	对策

	E01
	系统过压
	请切断电源，确认电源电压是否正确。

	E02
	系统欠压
	请切断电源，确认电源电压是否正确。

	E05
	控诉器故障
	请切断电源，确认控诉器是否正确连接在电控上。

	E07
	电机堵转
	请旋转手轮，确认主轴电机是否锁定。报警后转动手轮45°可自动消除报警。请确认电机的编码器电缆和电机的电源电缆是否正常连接。

	E09
E11
	定位信号异常
	[bookmark: _GoBack]请切断电源，检查电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。

	E14
	编码器信号异常
	请切断电源，检查电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。

	E15
	系统过流保护
	请切断电源，确认电机供电电缆是否破损或异常连接，排除异常后重启。



4 端口示意图
2P功能端口
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1．衣车灯：1（DGND）、2（+5V）
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